**青岛远洋大亚物流有限公司**

**西站场地维修工程**

招

标

公

告

**建设单位：青岛远洋大亚物流有限公司**

**公司地址：青岛经济技术开发区龙岗山路88号**

**招标日期： 2024年 10 月 18 日**

**招 标 说 明**

根据相关法律、法规及规定，结合本单位实际情况，对远洋大亚维修改造工程项目进行招标，现邀请投标单位参加投标。

1. 招投标说明：无论是否中标，投标方应自行承担所有参与投标有关的全部费用。
2. 投标单位对招标文件有疑问，可于招标发出之日起三日内，以书面方式通知招标单位，由招标单位负责解释。
3. 招标评标方式：综合评审，合理投标价中标。投标报价表中所有数据必须准确无误，否则视为废标。
4. 招标文件发送：电子版传送.
5. 投标单位在投标回标时，须将所有文字材料密封，文件上写明投标项目**。**

**项目招标概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 联系人 | 王栋 |
| 通讯地址 | 青岛远洋大亚物流有限公司（龙岗山路88号） | 联系电话 | 86912168 |
| 工程名称 | 远洋大亚西站场地维修工程 |
| 工程规模 | 详见招标要求及报价单 |
| 项目地址 | 青岛经济开发区前湾港路101号 |
| 招标范围 | 详见招标要求及报价单 |
| 投标资格 | 投标单位须为具有相应资质的施工单位。 |
| 投标有效期 | 35日历天 |
| 回标文件要求 | 回标时间：2023年5月20日 前 地 点：龙岗山路88号远洋大亚总站总经办联 系 人： 王栋E-mail：wangdong@yydy.com |

**招标范围及工期质量要求**

招标范围：详见招标要求及报价单（附件2）

计划工期：详见招标要求及报价单（附件2）

质量要求：合格

质保要求：详见招标要求及报价单（附件2）

**招标文件的解释：**招标文件解释权在招标单位，投标单位在收到招标文件、图纸和资料后，若有疑问需要以文字形式提出。

**工程承包方式：**本工程采用包工包料承包方式；采用市场报价方式进行投标报价。

**工程结算：**将以验收合格的完工面积工程量按实结算，单价执行合同综合单价。

投标单位所报投标文件，必须在充分理解招标单位提供的全部资料，包括招标文件、图纸的基础上编写。一旦投标单位递交了投标文件将被认为投标单位已经充分了解了招标文件、图纸、现场情况和其他影响工程施工的因素，并认为已在投标报价和施工方案中作了相应的考虑。

**工程报价书**

主材料应标注生产厂家、品牌规格等主要信息。

投标文件应无涂改和行间插字。

投标文件密封于一个包封中，在包封加盖投标单位公章。

**对中标单位的其他要求**

中标单位在施工期间应严格遵守国家、市有关消防安全和施工安全以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

中标单位不得转包，否则由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

**施工报价中其它应包含项目及说明**

工程报价单中的任何内容不得随意删除或修改；

工程报价单中需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量其他单价或合价中。

**投标单位请填写附件《供应商信息表》盖章，与报价单一同送达。**

**青岛远洋大亚物流有限公司**

**2024年10月18日**

**附件1：**

|  |
| --- |
| **供应商信息表** |
| **供应商名称** |  |
| **注册地址** |  |
| **注册资本** |  万元 | **法定代表人** | 　 |
| **社会统一信用代码** |  | **纳税人性质** | □ 一般纳税人 | □ 小规模纳税人 |
| **联系人** |  | **联系电话** | 　 |
| **供应商类型** | □ 制造商 | □ 代理商 | □ 施工方 | □ 渠道商 |
| **公司简介** |  |
|
|
| **公司主要资质** | 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| **主要服务品类** | 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| **是否有过合作经历** | □ 是 |  □ 否 |
| **主要合作项目主要供应品类** | 　 |
| **文件接收邮箱** | 　 |

|  |
| --- |
| **附件2： 远洋大亚 西站场地维修工程（2024）****招标报价单** |
| **投标单位** |  |
| **序号** | **项 目** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **合计** |
| **施工内容：场区主通道地面破碎、铺设双层钢筋网、浇筑混凝土** |
| 1 | 地面割缝、机械破碎(深度300mm)，基底整平夯实、机械碾压、垃圾外运 | ㎡ | 1700 | 　 | 　 |
| 2 | 铺设φ14钢筋网、双层双向、网口间距20cm，上下层钢网间采用φ8钢筋焊接方式连接，立筋四向间距＜1200mm | ㎡ | 1700 | 　 | 　 |
| 3 | 浇筑C35商混、厚度30㎝、割缝、养护 | ㎡ | 1700 | 　 | 　 |
|  |
|  |
| **工程报价： 元整**（增值税税点 %） |
| **一、报价要求及回标说明：** |
| 1、材料（包含主材辅材）均需采用国标产品；钢筋、混凝土需提报出厂合格证明。 |
| 2、报价中“综合单价”须为完成该项施工所包含的人工、机械、主辅材料、垃圾清运、以及管理费、利润等各项规费的税后综合单价。 |
| 3、施工方须严格遵守相关安全施工规范要求，如有发生质量事故、安全事故、消防事故，施工方须承担全部责任及由此所造成的建设方经济损失。 |
| 4、报价中工程量为现场勘查尺寸，如施工过程中发生增减，结算一并调整。 |
| 5、本项目质保两年，质保期内施工方需按甲方要求时间内进行质保维修。 |
| 6、工期要求：35个日历天完工。 |
| 7、回标时间及要求：10月24日前将书面报价文件盖章密封（封口处需加盖公章）报送至远洋大亚总站总经办。 |
|   |
|  |
|  投标单位（盖章）： |
|  投标时间： 2024年10月 |